Cal Update	Description	Manufacturer	Model	Serial Number	C1

Slope	C0

Offset
Flow Angle (DAP)	Rosemount	1221F2 AF7B1B	832	17.2044	0.0401
Flow Angle (DBP)	Rosemount	1221F2 AF7B1B	833	17.2562	-3.1326
Flow Angle (AP)	Rosemount	1221F2 VL7B1B	823	6.8839	- 0.0871
Flow Angle (BP)	Rosemount	1221F2 VL7B1B	844	6.8815	- 0.3888
Copilot (PQ3/PQF2)	Rosemount	1221F1AF1B1B	860	17.3210	- 1.2010
Copilot (PQ2/PQF1)	Rosemount	1281B2BEP3	165	16.5407	1.2706
Copilot (PS2/PSF)	Rosemount	1281B2BEP3	165	79.8867	249.9058
Wingtip (PQ)	Rosemount	1281B2BEP3	160	16.5142	-0.3978
Wingtip (PS)	Rosemount	1281B2BEP3	160	79.9375	252.1919
Cabin Pressure	Vaisala	PTB 220	W3530012	120.0	500.0
Radome Flow Angle (Attack)	Rosemount	1221F2 VL7B1B	2671	6.8830	-0.0200
Radome Flow Angle (Sideslip)	Rosemount	1221F1VL1B1B	284	7.4718	0.1277
Radome Flow Angle (Dynamic)	Rosemount	1221F1AF1B1B	658	34.4924	-0.2307
Radome Flow Angle (Total)	Rosemount	1201F2A14A1A	227	206.6813	6.0892
Total Temp 1 (TT1)

(Fwd)	Rosemount	102CH2AF

w/ 510DY1	58173

w/ amp #1	11.9621	0.0626
Total Temp 2 (TT2)

(Aft)	Rosemount	102CP2AF

w/ 510GB41E	94163

w/ amp #137	7.0198	- 0.1299
Cal Update	Description	Manufacturer	Model	Serial Number	C3

(X3)	C2

(X2)	C1

(X)	C0

6/26/04	CO2 Radiometer	Barnes	PRT-5	642	0.0224	-0.4182	11.1037	- 0.0084
1/05/05	SST Down Radiometer	Barnes	PRT-5	648	0.0327	-0.5604	10.4533	2.3427
SST Up

Radiometer	Barnes	PRT-5
Dewpoint #1	General Eastern	1201 w/ 1011B	52724 w/ 92616	11.1894	-16.8803
Dewpoint #2	Buck Instruments	1011C	313P w/

313S	12.500	-75.000
Dewpoint #2 Balance	Buck Instruments	1011C	313P w/

313S	1.000	-5.000
Dewpoint #3/

Water Vapor	MayComm Instruments	TDL	1	7.5000	-25.0000
Water Vapor	MayComm

Instruments	WVSS-II	1	8000.0	0.0