Tue 11 Dec 2007 02:48:24 PM EST Page 1

/acdata/2007/hur07/071120I/071120I.adc

                                                    ANALOG CHANNEL INFORMATION
                                              Where: Channel = a + bV^1 + cV^2 + dV^3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      CHANNEL NAME                                    VARIABLE              a               b               c               d
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0.) Liquid Water Content J-W Fuselage                  lwcjw              0.0000         1.2000         0.0000         0.0000
 1.) Rosemount Total Temp#1 FWD sn 58171 w/ amp #16 cal tt1               -0.1180        12.0295         0.0000         0.0000
 2.) Rosemount Total Temp#2 AFT  sn A7775 w/ amp #152 c tt2                0.0629         6.9897         0.0000         0.0000
 3.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
 4.) Differential Attack Pressure Fuselage Rosemount sn pdaf               0.0674         6.8886         0.0000         0.0000
 5.) Dynamic Attack Pressure Fuselage Rosemount sn 842  pqaf              -0.1180        17.2590         0.0000         0.0000
 6.) Differential Sideslip Pressure Fuselage Rosemount  pdsf              -0.0347         6.8917         0.0000         0.0000
 7.) Dynamic Sideslip Pressure Fuselage Rosemount sn 86 pqsf               0.0771        17.1473         0.0000         0.0000
 8.) Static Pressure Wingtip Rosemount sn 163 cal date  psw              249.2273        79.9736         0.0000         0.0000
 9.) Dynamic Pressure Wingtip Rosemount sn 163 cal date pqw              -10.8605        16.7695         0.0000         0.0000
10.) Surface SST Heitronics KT 19.85 II sn 2485 cal dat prt5_down        -20.0000         6.0000         0.0000         0.0000
11.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
12.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
13.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
14.) Vertical Acceleration - INE 2                      acci2              0.0000         4.9031         0.0000         0.0000
15.) Vertical Acceleration - INE 1                      acci1              0.0000         4.9031         0.0000         0.0000
16.) Differential Attack Pressure Radome Rosemount sn 2 pdar              -0.2725         6.8761         0.0000         0.0000
17.) Differential Sideslip Pressure Radome Rosemount sn pdsr              -0.0492         6.8809         0.0000         0.0000
18.) Dynamic Pressure Radome Rosemount sn 286 cal date  pqr               -0.8201        34.5835         0.0000         0.0000
19.) Total Pressure Radome Rosemount sn 260 cal date 06 ptr               -1.9657       206.8498         0.0000         0.0000
20.) Rosemount Total Temp#3 Radome sn 3275 w/ amp 123 c tt3                0.0410         4.9920         0.0000         0.0000
21.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
22.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
23.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
24.) EdgeTech Vigilant 137 Dewpoint#2 sn 30897 w/ 1766  tdm2             -60.0000        20.0000         0.0000         0.0000
25.) Buck Research 1011C Dewpoint#1 sn 315P/ 315S cal d tdm1             -75.0000        12.5000         0.0000         0.0000
26.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
27.) Maycomm TDL Dewpoint#3 sn 3 cal date 062707        tdm3             -25.0000         7.5000         0.0000         0.0000
28.) dewpt#1 Buck 1011C balance                         tdm1bal           -5.0000         1.0000         0.0000         0.0000
29.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
30.) SpectraSensors sn 1 cal date 062707                wvssii             0.0000       8000.0000         0.0000         0.0000
31.) King Liquid water                                  klwc               0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
32.) Static Pressure Fuselage Rosemount sn 162 cal date psf              250.6839        79.8706         0.0000         0.0000
33.) Dynamic Pressure #1 Fuselage Rosemount sn 162 cal  pqf1               2.9700        16.5722         0.0000         0.0000
34.) Dynamic Pressure #2 Fuselage Rosemount sn 2443 cal pqf2               0.8380        17.2302         0.0000         0.0000
35.) total temp #1 heater current                       tth1               0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
36.) total temp #2 heater current                       tth2               0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
37.) LICOR H2O Absorption                               lich20             0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
38.) LICOR Enclosure Pressure                           licenp             0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
39.) LICOR Rate - X                                     licrtx             0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
40.) LICOR Rate - Y                                     licrty             0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
41.) LICOR Rate - Z                                     licrtz             0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
42.) LICOR Acceleration - X                             licacx             0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
43.) LICOR Acceleration - Y                             licacy             0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
44.) LICOR Acceleration - Z                             licacz             0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
45.) LICOR Sample Pressure                              licprs             0.0000         1.0000         0.0000         0.0000

Tue 11 Dec 2007 02:48:24 PM EST Page 2

/acdata/2007/hur07/071120I/071120I.adc

46.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
47.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
48.) AXBT Channel 1                                     axbt1              0.0000        10.0000         0.0000         0.0000
49.) AXBT Channel 2                                     axbt2              0.0000        10.0000         0.0000         0.0000
50.) AXBT Channel 3                                     axbt3              0.0000        10.0000         0.0000         0.0000
51.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
52.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
53.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
54.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
55.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
56.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
57.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
58.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
59.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
60.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
61.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
62.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
63.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
64.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
65.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
66.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
67.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
68.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
69.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
70.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
71.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
72.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
73.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
74.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
75.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
76.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
77.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
78.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
79.) x                                                  x                  0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ANALOG CHANNEL INFORMATION
                                            Retrieved from /acdata/adc/2007/n43_hur07v2.adc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------